Цитата:
	Сообщение от pavluk09 
Существует ли аварийное обновление ПО в Tiger F1HD с помощью USB,как например в альфабоксах х4?


Аварийное обновление ПО в Tiger F1HD с помощью USB

1. Переименуйте файл с прошивкой в gx6605s_all.bin и скопируйте файл в корень USB накопителя
*USB накопитель должен быть форматирован в FAT32
*Не изменяйте имя файла
2. Подключите USB накопитель к ресиверу
3. Включите питание ресивера одновременно нажимая на кнопку питания на передней панели
4. Продолжайте удерживать кнопку питания до тех пор пока на дисплее не появится сообщения "E0xx" и "P0xx"
5. Через несколько минут на дисплее будет написано ОК.
Процесс восстановления прошивки завершен. Перезагрузите ресивер.
